***Прайс от 01.03.2018 г.***

**Алюминиевые радиаторы фирмы «ТАСПО»**

***Для систем охлаждения двигателей автомобилей «МАЗ»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение** | **Применяемость** | | **Стоимость без НДС,**  **руб. РФ/**  **руб. РБ,**  **в г. Минске**  **Вес, кг** |
| **Двигатель** | **Марки автомобилей** |
| 1\* | **642290Т-1301010-018**  идентичен по монтажным размерам с  533602Т-1301010 | ЯМЗ-238ДЕ2(E2) Ne=243кВт/2100мин-1(330л.с.) | Бортовые-шасси:  МАЗ-530905; -533605; -533702; -630305;  -631705  Сед. тягачи:  МАЗ-543205;-543240;-641705; -642505-221; -642205;543302  Самосвалы:  МАЗ-551605; -555105; -651705 и др. | 15 090  513  30 кг |
| 2\* | **543208ТМ-1301100-018** | ЯМЗ-7511.10 (Е2)  Ne=294кВт(400л.с.)  ЯМЗ-6581.10 (Е3) (400л.с.) | Бортовые:  МАЗ-533608; -5340A8;-631708; -630308; -6303А8;-6312А8  Тягачи:  МАЗ-544008; -5440A8; -642208; -6422А8; -543208; -643008; -6430А8; -642508; 6440А8  Самосвалы:  МАЗ-6516A8; -6501A8;-5516A8;МЗКТ-65272; -650108 и др. | 19 014  646  40 кг |
| 3\* | **54325Т-1301010ВВ**  (старого образца) идентичен по монтажным размерам  с 5551Т-1301010ВВ | ЯМЗ-238Д  Ne=330л.с./2100мин-1  ЯМЗ-238М2 (240л.с.) | МАЗ-53363; -53366; -6303, -63038; -543400; -64227; -64229; - 54323; -504B; -516; -642298; -54329; -5552; -55513 и др. | 13 700  466  27 кг |
| 4 | **64229Т-1301010-001B**  идентичен по монтажным  размерам с  53371Т-1301010B | ЯМЗ-238Б (300л.с.)  ЯМЗ-238Д (330л.с./2100мин-1)  ЯМЗ-238БЕ2 (300л.с.) | МАЗ-53362; -53366; -6303; -5432; -54323S; -54342; -64229S; -5552; -5516 и др. | 15 250  519  29 кг |
| 5 | **53371Т-1301010B**  идентичен по монтажным  размерам с  64229Т-1301010-001B | ЯМЗ-236НЕ (230л.с.);  ЯМЗ-236НЕ2 (230л.с.);  ЯМЗ-236БЕ2 (250л.с.) | МАЗ-53371; -54328; -5433; -54341; -54541; -5551;  и др. | 13 500  459  27,3 кг |
| 6\* | **533602Т-1301010-015**  идентичен по монтажным  размерам с  642290Т-1301010-017 | ЯМЗ-236БЕ2  ЯМЗ-236НЕ2 | МАЗ-53366; -54329; -555102; -543203; -630303 (бетоносмеситель) и др. | 15 500  527  30 кг |
| 7\* | **5551Т-1301010ВВ**  (старого образца)  идентичен по монтажным  размерам с  54325Т-1301010ВВ | ЯМЗ-236М2  Ne=132кВт (180л.с.) | МАЗ-5337; -53371, -5433; -54331; -5551 и др. | 16 540  562  25 кг |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | **5432А5Т-1301010-003**  (1410.1301010) | ЯМЗ-6582.10 (Е3)  Ne=240 кВт(330 л. с.) | МАЗ-5336А5; -5340А5; -6303А5; -6312А5;-5432А5; -5440А5; -5440А8;-6422А5-320; -6430А5;-5516А5; -6501A5, автопоезда до 48т и др. | 15 965  543  33,6 кг |
| 9 | **5551А2Т-1301010-002**  (1409.1301010) | ЯМЗ-6563.10(Е3)  Ne=169 кВт(230 л. с.)  ЯМЗ-6562.10E3  Ne=184 кВт(250 л .с.) | МАЗ-5340А2; -5340А3;-5336А3; -5337А2-340; -6312А3; -5433А2-320;-5432А3;-5551А2-320; -340; автопоезда до 32 т;  МАЗ-5902А2 (мусоровоз) и др. | 15 750  536  31,6 кг |
| 10 | **4370Т-1301010-001В** | ММЗ Д-245.30Е2  Ne=115кВт (155л.с.) | МАЗ-437041; -437141; -256 | 14 200  483  25,9 кг |
| 11 | **437030-1301010-002В** | Deutz  BF 4M 1013 FC(E3)  Ne=125 кВт(170 л.с.)  ММЗ Д-245.30Е2 (Е2)  Ne=115 кВт(155л.с.)  Мерседес ОМ904LA(E3) | МАЗ-437030-321; -322; -437130-332; -372; -438043; -457043;-437041-221; -222; -261; -262; -228; -229; -268; -269;  АМАЗ-206 (низкопольный) | 14 650  498  30,2 кг |
| 12\* | **5440В9-1301010-002** | ЯМЗ-651.10(Е4)  Ne=303 кВт(412л.с.) | МАЗ-5440В9; -6312В9;-6430В9 | 22 490  765 |
| 13 | **6501В5Т-1301010-002** | ЯМЗ-536.10(Евро-4) (312 л. с.) | МАЗ-5440В5;5340В5; -6505В5;  -50В2(В3,В5);6302В5;6312В5; -6501В5 | 16 380  557 |
| 14 | **650136Т-1301010** | Deutz  BF 6M 1013 FC(E3)  Ne=210 кВт(285 л.с.)         ММЗ Д-263.1 (Е3)  Ne=257 кВт(350л.с.) | МАЗ-551646; -650136; -630346 | 18 950  644 |
| 15 | **437137ТМ-1301010В** | Deutz TCD2013L04/4V(E4)  Ne=140 кВт(190л. с.) | МАЗ-447131; -437137 | 16 550  563 |
| 16\* | **555132Т-1301010** | ММЗ Д-260.12(Е3) Ne=184кВт(250л.с.)  ММЗ Д-260.5(Е3)  Ne=169 кВт(230л.с.)  Deutz  BF 6M 1013 FC(E3)  Ne=180кВт(245л.с.) | МАЗ-555145; -555132; -555147 | 19 160  651  30 кг |
| 17\* | **555142T-1301010** | ММЗ Д-260.5(Е3)  Ne=169 кВт(230л.с.)  ММЗ Д-260.12(Е3)  Ne=184кВт(250л.с.) | МАЗ-555142; -555145; -555147;  -555102 | 19 160  651  30 кг |
| 18 | **5550В3Т-1301010** | ЯМЗ-5363.10;5361.10 и 536.10(Евро-4) | МАЗ-5340В2;-5550В3;-5440В3 | 15 960  543 |
| 19 | **500Т-1301100-02** | ЯМЗ-236; -236М2;  (Ne=180 л.с.) | МАЗ-500; -500А; -504 | 16 275  553 |
| 20\*\* | **63788Т-1301010** | Renault или ЯМЗ-650;-651 | МАЗ-5440 (2008-2012г.г.);5440А9 | 17 960  611 |
| 21\* | **630333Т-1301010** | Deutz | МАЗ-650136;-631236;-646076;-656076 с правым рулем | 19 965  679 |

***Охладители наддувочного воздуха (ОНВ) к автомобилям «МАЗ»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **642290-1323010-063** | ЯМЗ-236НЕ2 (230л.с.)  ЯМЗ-236БЕ2 (250л.с.)  ЯМЗ-238ДЕ2(330л.с.)  ММЗ Д-260 | Самосвалы:  МАЗ-555102-220; -223; - 225;-233;-551603;-551605-271; -230; -280;-275; -651705-281;-555130; -555140;  Бортовые:  МАЗ-530905-210; -220;-531605-210;-212; -220;-222;-533603-220; -221; -533605-220; -235;-630305-220; -221; -631705-210; -220; -230;  Тягачи:  МАЗ-543203-220; -543205-220;-543302-220; -221; - 222;-544003; -642205-220; -222; -642505-220; -232;  Лесовозная техника:  МАЗ-533603-226; -533605-226; -543403-220; -630305-226; -641705-220  Шасси:  МАЗ-533603-240; -533605-240;-533702-240; | 10 980  373  19,5 кг |
| 2\* | **64224-1323010-06** | ЯМЗ-7511.10Е2  (400л.с.) | Тягачи:  МАЗ-544008-030; -031; -020; -060; -641708-220;-641808; -642208-230; -232; -642508-220; -231; -643008-020; -030; -060-010; -060-020  Бортовые:  МАЗ-630308-223; -224; -229; -631208-010; -020; -631708-210; -220; -230;  Самосвалы:  МАЗ-551608-236; -650108-020; -021; -022;-023;  Шасси:  МАЗ-533608-223; -224-243 и др. | 11 860   403  23,2 кг |
| 3 | **5432А5-1323010** | ЯМЗ-6561.10Е3(300л.с.)  ЯМЗ-6562.10Е3(250л.с.)  ЯМЗ-6582.10(330л.с.) | Шасси:  МАЗ-534004 и др. | 11 200  381  21,2 кг |
| 4 | **650136-1323010** | DeutzBF6M1013FC;E3 (285л.с.)  ЯМЗ-6582; -6561.10  -6562.10(E3) | Самосвал: МАЗ-650136  Тягач: МАЗ-5440А5  Бортовой: МАЗ-533632-320 | 13 600  462  21,5 кг |
| 5\* | **6303А8-1323010** | ЯМЗ-6581.10Е3(400л.с.)  ЯМЗ-658Е3(420л.с.) | Самосвал (8х4): МАЗ-6516А8;  Тягачи: МАЗ-6430A8-360-020; -5432А8; -5440A8;  Бортовые: МАЗ-534008-320; -6303А8; | 16 760  570  25 кг |
| 6\* | **631236-1323010** | ЯМЗ-6581.10Е3  Ne=294 кВт.(400л.с.) DeutzTCD2013L06/4V(E4)  Ne=235 кВт.(320л.с.) | Тягачи: МАЗ-544009-320-020; -021;-6430А8-360-020;  Самосвал: МАЗ-6512; -5440А8 | 17 370  591  26 кг |
| 7\* | **4370-1323010-061**  с литыми бачками | ММЗ Д-245.30Е2 | МАЗ-437041-261(221); -262(222); -268(228); -269(229); -437141-272; -232; -457041-220; -233; -235; | 13 390  455  11,6 кг |
| 8\* | **437137-1323010-001** | Deutz TCD2013L04/4V(E4)  (190л.с.) | МАЗ-437137-431, -432, -440, -441, -471, -472;-555035  АМАЗ-206; | 15100  513  16 кг |
| 9\* | **437030-1323010-063** | Deutz BF4M1013FC (Е3)  (170л.с.) | МАЗ-437030-321, -322, -340, -341; 437130-372, -332; -555131-320, -323;-533731-346;  АМАЗ-256, -200, -270 | 14 190  482  14,8 кг |
| 10\* | **5440A9-1323010-010** | ЯМЗ-650.10(Е3)  Ne=303 кВт(412 л.с.) | МАЗ-6430A9; -5440A9; -6312A9; | 15 280  520  24 кг |
| 11\* | **5440B9-1323010** | ЯМЗ-651.10(Е4)  Ne=303 кВт(412 л.с.) | МАЗ-6430B9;-5440В9;-6312В9 | 15 380  523 |
| 12 | **6501В5-1323010** | ЯМЗ-536(Е4)  Ne=229 кВт(312 л.с.) | МАЗ-6501B5; -5550B5 | 12 300  418 |
| 13\* | **5550B3-1323010-001** | ЯМЗ-5361.10 (Ne=270 л.с.)Евро-4  ЯМЗ-5363.10 (Ne=240 л.с) | МАЗ-5340В2;-5550В3;-5440В3 | 12 800  435 |
| 14 | **551603-1323010-000** | ЯМЗ-236БЕ2 | МАЗ-551603 | 12 600  428 |

***Для систем смазки двигателей и отопления кабины автомобилей «МАЗ»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **64221А-8101060-01**  **64221Т-8101060-10** | Радиатор отопителя кабины | МАЗ-6422; -4370  "Амкодор" для погрузчиков | 2 090  71 |
| 2 | **64229-1013010**  взамен двух  5320Т-1013010 | Радиатор масляный двигателя  ЯМЗ-236/238 | Все модификации | 6 510  221 |
| 3\* | **100А-1013010-04** | Радиатор масляный двигателя ММЗ Д-245.9Е2  Ne=100кВт (136л.с.) | МАЗ-4370 | 3 790  129 |
| 4 | **РМТ 1.00.000** | Радиатор масляный двигателя ЯМЗ-236/238 | Все модификации | 3 610  123 |
| 5 | **5320Т-1013010** | Радиатор масляный двигателя ЯМЗ-236/238 | Все модификации | 3 500  119 |
| 6\*\* | **544069T-8101060** | Радиатор отопителя кабины | МАЗ-544069 и мод. с новой кабиной | 2 230  76 |

***Радиаторы к автобусам «МАЗ», «ЛиАЗ», «ПАЗ», «Волжанин», «КАВЗ»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ОМ 906-1172010-063**  ОНВ | Мерседес OМ906LA(E3)  Ne=170кВт(231л.с.)  DeutzBF6M1013FC(E3)  Ne=210кВт(285л.с.)  Двигатель Мерседес М906LAG,EEV-  газовый | МАЗ-103,-203,-205069;  МАЗ-105(сочлененный);  МАЗ-107; -103; -152;  МАЗ-203(низкопольный);  МАЗ-103С; -205; -206; -231;  -226 с двиг.Мерседес | 18 500  629  33 кг |
| 2 | **ОМ 926-1172010-063**  ОНВ  (взамен  ОМ 906-1172010-063) | 18 650  634 |
| 3 | **М906-1172010-063**  ОНВ | 18 800  639 |
| 4 | **107М-1308205-65**  Масляный гидропривода вентилятора | 7 100  241  7,2 кг |
| 5 | **152-1172010-063**  ОНВ | Мерседес OМ501LA(E3)  Ne=260кВт(354л.с.) | МАЗ-152 (межгород); -152A; | 19 300  656  28,1кг |
| 6 | **104С-1172010**  ОНВ | ЯМЗ 236  ММЗ Д260.5Е2-71  Deutz BF61013EC(E2) (Ne=174кВт(237 л.с.) | МАЗ-103 | 16 600  564  18,3кг |
| 7 | **231062-1172010**  ОНВ | Двигатель Мерседес ОМ926LA | МАЗ-152,-203,-215,-231062 | 19 100  649 |
| 8\* | **4370-1323010-061**  ОНВ с литыми бачками | ММЗ Д245.30(Е2) | МАЗ-256-100, -170;  МАЗ-206 | 13 390  455  11,6кг |
| 9\* | **437030-1323010-063**  ОНВ с литыми бачками | DeutzBF4M1013(E2)  Ne=114кВт(155л.с.)  Ne=125кВт(170л.с.) (Е3) | МАЗ-256-200, -270;  МАЗ-206; МАЗ-256;  Шасси: МАЗ-437043 | 14 190  482  14,8кг |
| 10\* | **437137-1323010-001**  ОНВ с литыми бачками | DeutzTCD2013L04|4V(Е3) Ne=140кВт(190л.с.)  ММЗ Д-245.30(Е3)  Мерседес OМ904LA(E3;4;5)  Ne=130кВт(177л.с.) | МАЗ-203; -206 (низкопольный) | 15 100  513  19,34 кг |
| 11 | **АМАЗ 103C-8101060** | Радиатор отопителя салона | МАЗ-103 | 3 950  134  2,2 кг |
| 12 | **АМАЗ 103B-8101060**  (ЛР103-8101060-20) | Радиатор отопителя кабины | МАЗ-103 | 4 000  136  6,1 кг |
| 13\* | **5256.25-1172001-06**  ОНВ | САТ 3116Е2 Ne=178кВт(242л.с.) | ЛиАЗ-5256.25;  ЛиАЗ-5256М; -5256.26 | 7 850 |
| 14\* | **5256.30-1172003-06**  ОНВ | ЯМЗ-236НЕ(Е1) Ne=160кВт(218л.с.) | ЛиАЗ-5256.30;  ЛиАЗ-5256.35 | 7 850 |
| 15\* | **5256.36-1172010**  ОНВ | ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-22;  ЯМЗ-6563.10 (Е3) | ЛиАЗ-5256.30; ЛиАЗ-5256.35;  ЛиАЗ-5256.36 | 7 719 |
| 16\* | **6212-1172003-06**  ОНВ | САТ 3126 | ЛиАЗ-6212 | 9 932 |
| 17\* | **6212-1172010-20**  ОНВ | САТ 3126В (Е3)  Ne=224кВт(305л.с.) | ЛиАЗ-6212;-6213 (сочлененный) | 11 150 |
| 18\* | **62127-1172010** | Газовые двигатели Cummins CG-250/280.30 | ЛиАЗ-62127; -525656 | 10 118 |
| 19 | **6212Т-1301010-10**  Водяной | Caterpillar-3126(E3) и дв. MAN D0836LOH55 | ЛиАЗ-6212 | 15 000 |
| 20\* | **5256.46-1172010**  ОНВ | САТ 3126Е3 | ЛиАЗ-5256.46 | 11 730 |
| 21\* | **5256.40-1172003**  ОНВ | КамАЗ-740.11-240(Е1);КамАЗ- 740.31-240(Е2)  КамАЗ -740.30-260 | ЛиАЗ-5256.40;ЛиАЗ-5256М;  ЛиАЗ-5256.45 | 12 920 |
| 22\* | **5292ТМ-1172010**  ОНВ | САТ 3126Е3 | ЛиАЗ-5292 (низкопольный) | 17 630 |
| 23 | **300-1172010**  ОНВ | Cummins-D180  Ne=132кВт(180л.с.) | ПАЗ-4230 «Аврора»  (междугородний) | 7 700  10,5кг |
| 24\* | **3237-1172010**  ОНВ | Cummins ISBe-150.30(E3)  Ne=110кВт(150л.с.)  4ISBe-185В(E3)  6ISBe-210В(E3)  ЯМЗ-5442  Ne=155 кВт(211 л. с.) | ПАЗ-237(низкопольный)  КАвЗ-4235;-4238 | 9 950 |
| 25 | **250-1172010-06**  ОНВ | ММЗ Д-245.7(Е1)  Д-245.9-340,  Д-245.9-361  Ne=90кВт(122л.с.) | ПАЗ-3202; -3206;  ПАЗ-32053; -32054  КАВЗ-39766 «Садко» | 4 550  6,3 кг |
| 26 | **280-1172010-06**  ОНВ | ММЗ Д-245.9-295  Д-245.9-566; Д-245.9-595;  Д-260.17-92; Д-260.17-94;  Ne=100кВт(136л.с.);  Д-249 Ne=140кВт(190л.с.) | ПАЗ-4234 (удлиненная модификация)  ПАЗ-4230 «Аврора»  ПАЗ-4230-01; -02; -03  КАВЗ-324410 | 5 750  7,9 кг |
| 27 | **320401T-1172010-01**  ОНВ | Cummins 4ISBe-185B(E3) | ПАЗ-3204-03 | 13 000 |
| 28 | **3205T-1301010**  Водяной | ЯМЗ-160;  Cummins; ЯМЗ-534;  Д-245.7 | ПАЗ-3205 с бенз. дв.;  ПАЗ-4230 с диз. дв.  ПАЗ-3204, -320412,- 4234;  ПАЗ-32053; | 9 850 |
| 29\* | **5270.02-1172001**  ОНВ | ЯМЗ-236НЕ5,  RABAD10TLL-206 (E2)  Ne=280 л. с. и D10TLL-235 | «Волжанин-52702»,  -52702R»  «Волжанин-5285» | 12 350 |
| 30\* | **5270.02-1172001-10**  ОНВ | ЯМЗ-236НЕ Ne=230 л. с. | «Волжанин-5270», -52701 | 12 350 |
| 31\* | **5270D-1172010**  ОНВ | Deutz | «Волжанин-52702D» | 14 240 |
| 32\* | **527006НГ-1172010**  ОНВ | Deutz | «Волжанин-527006»,   -6270…-06 | 17 660 |
| 33\* | **527006-1323100**  ОНВ | Deutz BF6M1013FC | «Волжанин-527006» | 13 860 |
| 34\* | **527006НГ-1301010-10**  Водяной | Deutz | «Волжанин-527006» | 19 550 |
| 35 | **107T-1301010**  Водяной | OМ906LA  Ne=205кВт(279 л. с.)(E3)  Ne=210кВт(286 л. с.)(E4) | МАЗ-107;-105;-203;-205;  103 с двиг.ОМ906 | 18 600  43 кг |
| 36 | **103T-1301010**  Водяной | OМ906LA(E3)   Ne=170кВт(231 л. с.)  Deutz BF6M1013EC(E2)  Ne=174кВт(237 л. с.)  ММЗ Д-260.5E2-71(E2) | МАЗ-103  МАЗ-104 | 17 000  30,4кг |
| 37 | **206060T-1301010**  Водяной | Deutz BE4M1013EC  Ne=125кВт(170л.с.) | МАЗ-256 | 15 200 |
| 38\* | **4238Т-1301005**  Блок радиаторов  (водяной + ОНВ  3237-1172010) | Cummins  4ISBe-185В(E3)  6ISBe-210В(E3)  ЯМЗ-5442  Ne=155 кВт(211 л.с.) | КАвЗ-4235;-4238 | 31 130 |
| 39\* | **627006-1172010**  ОНВ | DEUTZ BF6M1013FС | «Волжанин-627006»  «Ситиритм-15» | 18 610 |
| 40\*\* | **21050Т-8101060-04** | Радиатор отопителя салона | Автобусы НефАЗ-5299; ЛиАЗ-5256; -5292  ПАЗ-3205;4230; Богдан (А144, А145) | 1 904 |
| 41\* | **4230-1172010** | ММЗ Д-245.9  Cummins D-180 | ПАЗ-4230 "Аврора" | 10 650 |

***Радиаторы для автомобилей "КАМАЗ", "УРАЛ", "КРАЗ"***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **5320Т-1301010-20**  (взамен 3-х рядного) | Радиатор водяной для двигателей  КАМАЗ 740.11-240 | КАМАЗ-5320 и мод. | 10 650 |
| 2 | **5320Т-1301010-10**  (взамен 2-х рядного) | Радиатор водяной для двигателей  КАМАЗ 740.11-240 | КАМАЗ-5320 и мод. | 9 850 |
| 3\*\* | **54115Т-1301010-10**  (взамен 4-х рядного)  **54115Т-1301010-20**  (взамен 3-х рядного 146.1301010-10) | Радиатор водяной для двигателей  КАМАЗ 740.11-240;  740.31-240 (Е2) | КАМАЗ-54115; -53228; -65115  ЛиАЗ-5256 | 10 950  10 060 |
| 4 | **65115Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей  КАМАЗ 740.62-280(Е3); 820.60-260;  740.55-300;  Cummins 6ISBe285; -6ISBe300 | КАМАЗ-6426; -65111; -65115;  -6540; 53605 | 15 200 |
| 5 | **6520Т-1301010-01** | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ  740.50; 740.51(Е2); 740.60; 740.61(Е3) | КАМАЗ-6520; -6540 | 16 750 |
| 6 | **63501Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.50-360;740.51-320;740.60-360 | КАМАЗ-6350;63501;63502;6540 | 17 920 |
| 7\*\* | **5460Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ  740.34-400;740.37-400;740.60-360;740.61-320;740.62-280;740.63-400;740.73-400;740.74-420.Cummins ISLe-400;ISL8/9e5-400 | КАМАЗ-5460 | 16 950 |
| 8\* | **Т43085-1170300** | ОНВ для Cummins 4ISBe 185 л.с.(E3) и  6ISBe  210-285 л.с.(Е3) | КАМАЗ-4308; -43253; -43255 (самосвал);-65115 | 14 950 |
| 9 | **53205БРT-1170300** | ОНВ для двигателей  КАМАЗ 740.30, 740.31(Е2, 740.62(Е3) | КАМАЗ-44118;-53205; -53215;-53228;-53229; КАМАЗ-65115; -65111; -65117,6540 и т.д. | 13 950 |
| 10 | **6520T-1170300-063** | ОНВ для двигателей  КАМАЗ 740.50,-740.51(Е2) и 740.60, 740.61 (Е3) | КАМАЗ-6520, -6522,-6540,- 65225, -63502 и мод. | 14 500 |
| 11 | **5480АТ-1172010** | ОНВ для двигателей  КАМАЗ 740.73-400; 740.74-420;  740.37-400; 740.63-400 | КАМАЗ-5480,-5460;  -6460,-6520; -65201 | 17 300 |
| 12 | **5490АТ-1301010** | Радиатор водяной для двигателей Daimler OM457LA (Евро 5)  и Cummins ISG12 (Евро5) | КАМАЗ-5490; -65206; -65207; -65208  КАМАЗ-6580; -65801; -65803;  Mercedes Benz Axor-II | 19 930 |
| 13 | **5320Т-1013010** | Радиатор масляный двигателей КАМАЗ | Все модификации | 3 500  3,8 кг |
| 14 | **5323Т-1013010** | Радиатор масляный двигателей  ЯМЗ-238М2 | УРАЛ-4320 31; -5557 31 | 3 600 |
| 15 | **5297Т-1301010-10** | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.65-240(Е2) | Автобус НЕФАЗ-5297;  НЕФАЗ-5299-30 | 15 500 |
| 16 | **5297Т-1170300** | ОНВ для двигателей  КАМАЗ 740.31-240(Е2);  Cummins ISBe 250-30 и ISBe 6,7-270 | Автобус НЕФАЗ-5295;  -5297,НЕФАЗ-5299-30 | 18 000  24,7 кг |
| 17 | **4320Т5-1172010** | ОНВ для двигателей ЯМЗ 536.02-10 | УРАЛ-4320-4151-78,  УРАЛ-43206-4151-79 | 13 750  19,9 кг |
| 18\*\* | **4320Б5Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей  ЯМЗ 536.02-10 | УРАЛ-4320-4151-78,  УРАЛ-43206-4151-79 | 18 240 |
| 19 | **6563РТ-1172010** | ОНВ для двигателей ЯМЗ 652-301 | УРАЛ-6370 | 14 900  23,7 кг |
| 20 | **6563Т-1301010-10** | Радиатор водяной для двигателей  ЯМЗ 652-301 | УРАЛ-6370 | 20 300 |
| 21 | **5323ЯТ-1301010** | Радиатор водяной для двигателей ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-236НЕ2 | УРАЛ-5323;-4320;-43206 | 12 050 |
| 22 | **5323Т-1301010** | Радиатор водяной(один входной и выходной патрубки Ф60 мм) | УРАЛ-5323;-4320 и мод. | 12 050 |
| 23\* | **65055Т-1301010** | Радиатор водяной для ЯМЗ- 238ДЕ2, ЯМЗ-238БЕ2 | КРАЗ-65055,-65053,-6443,-64371 | 17 745 |
| 24\* | **256Т-1301010** | Радиатор водяной для ЯМЗ | КРАЗ-256 | 19 215 |
| 25\* | **65055Т-1323010** | ОНВ  для двигателей ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238БЕ2 | КРАЗ-65055,-65053,-6443,-64371 | 13 280 |
| 26\* | **6437Т-1301010-01** | Радиатор водяной для ЯМЗ-238ДЕ2;  ЯМЗ-238БЕ2 | КРАЗ-65055;-65053;-64371 | 17 745 |
| 27\* | **63655Т-1301010** | Радиатор водяной для ЯМЗ-7511.10 | УРАЛ-63685,-6470,-6563 | 21 240 |

***Радиаторы для техники ОАМО «ЗИЛ», ОАО «ГАЗ»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **432930-1172010.01** | ОНВ ММЗ Д-245.9Е2 | ЗИЛ 432930 | 12 100  12 кг |
| 2 | **5301ТМ-1172010.00** | ОНВ ММЗ Д-245.9Е2 | ЗИЛ- 5301 | 12 340  8,6 кг |
| 3 | **Т33081-1172012-01** | ОНВ ММЗ Д-247.9Е3 | ГАЗ- 33081(82); ГАЗ-3309 | 5 650  8,1 кг |
| 4 | **33104Т-1172012** | ОНВ ММЗ Д-245.7Е-3 | ГАЗ-33104 «Валдай» | 7 610 |
| 5 | **A21R22T-1172012** | ОНВ | ГАЗ-NEXT | 5 780 |
| 6\* | **ТМ5903-1301010**  **ТМ5903-1301010-10** | Радиатор водяной | ГАЗ-5903 | 51 770 |
| 7 | **432930-1013010** | Масляный радиатор двигателя  ММЗ Д-245.9Е2 | ЗИЛ- 432930 | 3 650  2,8 кг |
| 8 | **5301-1013100-06** | Масляный радиатор двигателя  ММЗ Д-245.9Е2 | ЗИЛ- 5301 | 3 800  2,8 кг |

***Радиаторы для техники ОАО «БелАЗ»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1\* | **ТА001-1323014-11** | ОНВ для DEUTZ BF8M1015C | 7548D | 25 390 |
| 2\* | **ТА7555G-1183010** | Охладитель топлива для  Cummins QSK-19 | 7555G | 11 060 |
| 3\* | **ТА7513-1183010-11** | Охладитель топлива для  Cummins QSK-45 | 7513 | 17 620  29,5 кг |
| 4\* | **ТА306-1183010-31** | Охладитель топлива для  Cummins QSK-45-C, QSK-60-C | 7517;-75306 (180-220 тонн) | 23 500 |
| 5\* | **ТА75600-1183010-10** | Охладитель топлива для  Cummins QSK 78-C | БелАЗ-75600  (320 тонн) | 26 850 |
| 6\* | **548А-1301010**  (В=600мм) | Радиатор водяной для ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 32 940 |
| 7\* | **548А-1301011**  (В=800 мм) | Радиатор водяной для ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 37 960 |
| 8\* | **540А-1301010**  (В=800 мм) | Радиатор водяной для ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 38 400 |
| 9\* | **540-1714010**  (В=600 мм) | Радиатор масляный для  ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 32 940 |
| 10\* | **548А-1013010**  (В=200 мм) | Радиатор масляный для  ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 12 600 |
| 11\* | **540A-8101060** | Радиатор отопителя | БелАЗ, МоАЗ | 3 100 |
| 12\* | **75483-8101060** | Радиатор отопителя | БелАЗ | 3 260 |
| 13\* | **75481Т-8101060** | Радиатор отопителя | БелАЗ (со старой кабиной) | 3 250 |
| 14\* | **7555T-1301010** | Радиатор водяной | 7555G c дв. QSK19C;  7555B c дв. КТТА-19С  (55-60 тонн); | 72 990  72 990 |
| 15\* | **7555T-1301011** | Радиатор водяной |
| 16\* | **75131Т-1301010** | Радиатор водяной | БелАЗ-7513 | 135 940 |
| 17\* | **ТА40К-1323010-02** | Охладитель наддувочного воздуха для Cummins QSM11-C (Ne=298 кВт) | БелАЗ-7540К - 30 тонн | 27 720  16,1 кг |

***Радиаторы для техники «МЗКТ» г.Минск, «БЗКТ» г.Брянск***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1\*\* | **74131-1301010/11** | Радиатор водяной до Ne=150 кВт | МЗКТ г. Минск | 32 050 |
| 2\*\* | **79092-1301010/11** | Радиатор водяной до Ne=176 кВт | МЗКТ г. Минск | 31 580 |
| 3\*\* | **79095-1301010/11** | Водяной до 310 кВт | МЗКТ г. Минск | 38 999 |
| 4\*\* | **74135-1301008** | Водяной до 324 кВт | МЗКТ г. Минск | 52 670 |
| 5\*\* | **79092-1301008-01** | Водяной до Ne=176 кВт | БЗКТ г. Брянск | 31 580 |
| 6\*\* | **79095БР-1301008** | Водяной до 310 кВт | БЗКТ г. Брянск | 38 999 |
| 7\*\* | **843БР-1301010** | Водяной до 324 кВт | БЗКТ г. Брянск | 57 430 |
| 8\*\* | **79095БР-1323010** | ОНВ | БЗКТ г. Брянск | 18 170 |
| 9\* | **65151-1301010-10** | Радиатор водяной | МЗКТ г. Минск | 24 090 |
| 10\* | **700600-1301010** | Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-650.10Е3 | МЗКТ-700600, г. Минск | 22 500 |
| 11\* | **700600-1172010-01** | ОНВ для двигателя ЯМЗ-650.10Е3 | МЗКТ-700600, г. Минск | 13 680 |
| 12\* | **543Т-1301010** | Радиатор водяной | МАЗ-537;-543 | 125 685 |
| 13\* | **543Т-1714410** | Радиатор ГМП | МАЗ-543;-543А;-543М;-7310 | 41 055 |

***Радиаторы к технике холдинга «Амкодор», СП «Святовит», дорожно-строительной, коммунальной, лесной, аэродромно-уборочной и другой специальной технике***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **М428Т-45.64.16.000** | Радиатор масляный | Фронтальные погрузчики АМКОДОР-351,  А-352, А-352С, А-352Л,  А-2901(измельчитель щепы) | 11 000  12,2 кг |
| 2 | **280-1172010** | Охладитель надувочного воздуха ММЗ Д-245; 260 | А-352, А-352С, А-352Л | 5 750  7,9 кг |
| 3 | **ТА-371-6.000** | Блок радиаторов:  водяной, масляные ГМП и гидросистемы, ОНВ для CumminsC8.3T2 (Ne=260 л.с.) | А-371  (г/п 7 тонн с всасывающим вентилятором) | 115 000 |
| 4 | **361-41.03.960** | Блок радиаторов:  масляные ГМП, гидросистемы и двигателя ЯМЗ-238Б | Фронтальный А-361 г/п 6 тонн | 113 000 |
| 5 | **M220ТУ-68.52.16** | Масляный гидропривода  ММЗ Д-260 | А-332В,-332С4,-333В,-342С4, -344,-342Р; А-2551 | 6 950  13 кг |
| 6 | **230Т-1714010** | Масляный гидропривода | Автопогрузчик вилочный  А-451А | 6 300  8,9 кг |
| 7 | **235Т-1714010** | Масляный гидропривода Масляный двигателя А01МКСИ | А-332В,-332В4, -332С4,-333В, -333В4, -342Р,-342С,-342В, -344,-344С;-333А, -333С,-343С | 7 210  9,8 кг |
| 8\* | **М216Т-68.52.16.000**  (со стальными кронштейнами) | Масляный гидропривода | Автопогрузчик вилочный А-451А | 8 050 |
| 9\* | **М216Т-68.61.16.000** | Масляный гидропривода  Масляный двигателя А01МКСИ | А-332В, -332В4, -332С4, -333В, -333В4, -342Р, -342С, -342В, -344, -344С; -333А, -333С, -343С; TO-18Б3 | 8 530 |
| 10 | **68Т.08.3000**  **68Т.08.3000-01** | Масляный радиатор  с двигателем Д-260.1, Д-260.2 | ТО-28А, А-332, А-342, А-334 | 9 660 |
| 11 | **Manitou 1035-1301010** | Водяной радиатор,  двигатель Perkins 1104C-44 | Телескопический погрузчик Monitou MT 1030(г/п  3,0 тонны, высота подъема вил 10 м) | 19 815 |
| 12 | **БРТ-140.10.13.200** | Радиатор масляный | Лесная техника Амкодор 2541, 2551, 2682 | 11 650 |
| 13 | **77Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.1, Д-260.2 | Амкодор серии ТО-28А, А-332, А-342, А-344 | 23 000 |
| 14\* | **СВ 01-1911.00** | Радиатор масляный гидропривода | Экскаватор пневмоколесный EW-1400 СП Святовит | 15 500 |
| 15\* | **100СВ-1301100** | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-245.9 | Техника СП Святовит | 14 540 |
| 16\* | **100А-1013010-051** | Радиатор масляный двигателя  ММЗ Д-245.9 | Техника СП Святовит | 4 410 |
| 17 | **СВ 02-1911.00** | Радиатор масляный гидропривода | Техника ОАО «Амкодор-КЭЗ» | 25 650 |
| 18 | **100Т-1301.100-01** | Радиатор водяной двигателя ММЗ Д-245.30Е3 | Техника ОАО «Амкодор-КЭЗ»-экскаваторы пневмоколесные EW-1400, гусеничные ЭО-3223 | 13 800 |
| 19 | **ЭО4225АТМ-09.100** | Блок радиаторов масляных гидропривода | Экскаватор ЕТ-26, ЕТ-30  ООО «Экскаваторный з-д «Ковровец» | 62 100 |
| 20 | **ЭО4225А-09-200** | Масляный радиатор двигателя ЯМЗ-236НЕ2 | Экскаватор ЕТ-26 | 16 700 |
| 21 | **ЭО4225А-09.300** | Радиатор водяной двигателя ЯМЗ-236НЕ2 | Экскаватор ЕТ-26 | 20 800 |
| 22 | **ЭО4225А-09.500** | ОНВ для двигателя DeutzTCD2013L062V | Экскаватор ЕТ-26 | 9 980 |
| 23 | **ЭО4225А-09.600** | Радиатор водяной двигателя DeutzTCD 2013L06 2V | Экскаватор ЕТ-26 | 18 100 |

***Радиаторы для тракторов ОАО «МТЗ» (г.Минск), ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (г.Челябинск), АО «Петербургский тракторный завод» (г.Санкт-Петербург), ОАО «Промтрактор» (г.Чебоксары)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **1025-1317100** | ОНВ для двигателя ММЗ Д-245S2 | МТЗ, серия 900  МТЗ 1021, 1022, 1023, 1025 | 7 550  11,4 кг |
| 2 | **1522-1317100** | ОНВ для двигателя  Deutz TCD2012 L06 2V | МТЗ, серия 1221, 1222, 1223, 1523, 2022, 2102 | 6 050  8,9 кг |
| 3 | **2022-1172010** | ОНВ для двигателя  Deutz TCD2013L06 2V | МТЗ Беларус-2022.4 | 7 500 |
| 4 | **2522Д-1317100-06** | ОНВ для двигателя  Deutz, Detroit | МТЗ, серия 2522, 2822, 3022,2522ДВ,3022ДВ | 12 500  18,8 кг |
| 5 | **1522-8101060** | Радиатор отопителя кабины | МТЗ, серия 1221,1222,1223,1523,2022 и  др. | 2 200  1,6 кг |
| 6 | **70У-1301.120**  **(100У-1301.120)** | Остов (сердцевина) водяного  Радиатора 70У-1301100  (двигатели ММЗ Д-240;243;244;245) | МТЗ | 5 300  10,2 кг |
| 7 | **100А-1301100** | Радиатор водяной  к двигателям ММЗ  Д-245 и мод. | МТЗ | 13 960 |
| 8\* | **100А-1013010-05** | Радиатор масляный к двигателям  ММЗ Д-240 и  мод. | МТЗ, СП «Святовит» | 3 790 |
| 9 | **70У-1301.100** | Радиатор водяной к двигателям ММЗ Д-240 и мод. | МТЗ | 8 000 |
| 10 | **3033-1317100** | ОНВ для двигателя  Detroit HT570, Deutz | МТЗ Беларус-3522 | 13 500 |
| 11 | **1520Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.9; Д-260.2; Д-260.3 | МТЗ-1820;1523;1520;1521;  Автогрейдер ГС-14.02; Каток вибрационный А-6811 "Амкодор" | 20 850 |
| 12 | **320Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей LPW 1503 CHD | МТЗ-320 | 8 550 |
| 13 | **1025T-1301010** | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-245;Д-2455;Д-24552 | МТЗ серии 800 и 900;  МТЗ-1021.4;1025.4 | 18 500 |
| 14 | **1221Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.2 | МТЗ-1221;-1222 | 14 500 |
| 15 | **2022Т-1301010** | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.S2; Д-260.4S3А | МТЗ-2022 | 29 890 |
| 16 | **2822ДТ-1301010** | Радиатор водяной | МТЗ-2822; - 3022 | 49 880 |
| 17 | **ТМ 50-09-151-01** | Масляный радиатор | Т-10, Т-170 | 9 820 |
| 18 | **ТМ 50-09-151** | Масляный радиатор | Т-10, Т-170, Д-180 | 14 550 |
| 19 | **130У.13.020** | Сердцевина радиатора 130У.13.010 | Т-10, Б-10М, Т-130, Т-170, А-120, Д-180 | 15 000 |
| 20 | **130У.13.010** | Радиатор водяной | Т-10, Б-10М, Т-130, Т-170,  Д-180, А-120 | 25 800 |
| 21\* | **К-744Р1ст-1000** | Блок радиаторов для двигателя ЯМЗ-238 НД5 (Ne=300 л. с./ 1900 мин-1) | Трактор «Кировец» К-744Р1ст (стандарт) | 66 066 |
| 22\* | **К-744Р2Пр/Р3Прэ/Р4Пр-1000.1** | Блок радиаторов для двигателя Мерседес-Бенц ОМ 457LA (Ne=350 л. с./ 400 л. с./ 430 л. с.) | Трактор К-744Р2пр (премиум)/ К-744Р3пр/ К-744Р4пр | 82 440 |
| 23\* | **700Т.13.01.000-3** | Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-238 НД 2,3,4 со старым водяным насосом (Ф54 мм) | Трактора К-700А, К-702МА и модиф. К-703 до февраля 2001 г. | 21 840 |
| 24\* | **700Т.13.01.000-5** | Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-238 НД 2,3,4 с новым водяным насосом (Ф70 мм) | Трактора К-700А, К-702МА и модиф. К-703 с февраля 2001г. | 21 840 |
| 25\* | **К-708.4-1301000-1** | Блок радиаторов для двигателя ЯМЗ-53622-10 | Трактора К-708.4 | 79 800 |
| 26\* | **Блок радиаторов 331-1000.00** | ЯМЗ 240НМ  (водяной, масляные ГМП и двигателя) | Трактор Т330 | 89 940 |
| 27\*\* | **330-1301010 (л.)**  **330-1301011 (пр.)** | ЯМЗ 240НМ  (водяные секции радиатора двигателя) | Трактор Т330 | 22 740 |
| 28\* | **330-1013100** | ЯМЗ 240НМ  (масляный ГМП и двигателя) | Трактор Т330 | 21 147 |
| 29\* | **Блок радиаторов Э25.01-60-204.10** | CumminsQSХ15   (ОНВ и охладитель топлива) | Т-2501К1;  ТГ-511К | 46 530 |

***Радиаторы для дизельных электростанций***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **РВТ100-1301100** | Водяной радиатор двигателей  ЯМЗ-236М2-7; -238М2-11 | Для дизель-генераторов электрической мощности:  90, 100, 120 кВт | 28 500 |
| 2 | **54115ДГ-1301010** | Радиатор водяной для двигателя ММЗ Д-266.4 | 100-120 кВт | 12 750 |
| 3\*\* | **79092-1301008** | Радиатор водяной для  ЯМЗ-238Д1 | 150 кВт | 31 580 |
| 4\*\* | **79095БР-1301008** | Радиатор водяной для  ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238НДЗ | 160 кВт | 38 999 |
| 5\*\* | **79095БР-1323010** | ОНВ для  ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238НДЗ | 160 кВт | 18 170 |
| 6\*\* | **692375Т-1301008** | Радиатор водяной для  ЯМЗ-7514 (Ne=261 кВт) | 200 кВт | 41 800 |
| 7\*\* | **843-1301010** | Радиатор водяной для  ТМЗ-8435.10; -8481.10  (Ne=294 кВт) | 200 – 275 кВт | 57 430 |
| 8\*\* | **843-1000**  **843-1000-10** | Блок радиаторов:  водяной + ОНВ  ТМЗ-8435.10; -8481.10 | 200 – 275 кВт | 83 500 |
| 9\*\* | **550-1301100** | Радиатор водяной для  ТМЗ-8525.10; -850.10  (Ne=375 кВт) | 315-350 кВт | 70 250 |
| 10\*\* | **550-1000-10** | Блок радиаторов:  водяной + ОНВ для  ТМЗ-8525.10; -850.10 | 315-350 кВт | 92 500 |
| 11\*\* | **БРН-1301.110.100**  **БРН-1301.110.200** | Радиатор водяной для  Volvo PentaTAD1640GE | 364 кВт | 25 200  24 360 |
| 12\*\* | **8502K-1301100** | Радиатор водяной для  ЯМЗ-8502.10 (Ne=478 кВт);  Volvo Penta  TAD1642GE | 400-478 кВт | 98 715 |
| 13\*\* | **150.014.001** | Радиатор водяной | 500 кВт | 93 380 |
| 14\*\* | **150.014.001-01** | Радиатор водяной | 600 кВт | 109 160 |
| 15\*\* | **151.014.002** | Радиатор водяной | 656 кВт | 127 630 |
| 16\*\* | **151.014.002-01** | Радиатор водяной | 800 кВт | 148 500 |
| 17\*\* | **151.014.052** | Радиатор водяной | 900 кВт | 162 450 |
| 18\*\* | **151.014.052-01** | Радиатор водяной | 1000 кВт | 185 650 |
| 19\*\* | **151.014.072** | Радиатор водяной | 1120 кВт | 223 260 |
| 20\*\* | **151.014.072-01** | Радиатор водяной | 1500 кВт | 259 930 |
| 21\* | **843-1323010**  **-10**  **-30**  **843ЭТС-1323010-20** | ОНВ  Ø патрубка 127 мм  Ø патрубка 114 мм  Ø патрубка 120 мм  Ø патрубка 90 мм | 200-315 кВт | 24 410 |
| 22 | **МДГ 8568-1309.00-20** | Блок радиаторов: водяной +ОНВ для двигателей ММЗ Д-246.3 и Д-246.4 | Для электроагрегатов с номинальной мощностью 50 и 60 кВт | 28 500 |
| 23 | **МДГ 10584-1309.00-30** | Блок радиаторов: водяной + ОНВ для двигателей ММЗ Д-266.3 и Д-266.4 | Для электроагрегатов с номинальной мощностью 90 и 100 кВт | 31 900 |
| 24 | **БР 100-1000** | Блок радиаторов: водяной + ОНВ | 100-160 кВт | 42 400 |
| 25 | **БР 200-1000** | Блок радиаторов: водяной + ОНВ | 200 - 250 кВт | 66 000 |
| 26 | **БР 240-1000** | Блок радиаторов: водяной РВТ240-1301010 + ОНВ 200-1323010 для двигателя ЯМЗ-7514-03 | 240 | 68 260 |
| 27 | **БР 250-1000** | Блок радиаторов: водяной + ОНВ | 250-315 кВт | 69 700 |
| 28 | **БР 400-1000** | Блок радиаторов:  водяной + 2 ОНВ -двигатели ЯМЗ-240НМ2; ТМЗ-8503 | 315-400 кВт | 107 250 |
| 29\*\* | **БР 600-1000** | Блок радиаторов:  водяной + масляный для  ЯМЗ-8502.10-Э05 (Ne=588 кВт) | 500 кВт | 111 070 |
| 30 | **РВТ 60-1301100-50** | Радиатор водяной | 60-100 кВт | 24 500 |
| 31 | **130У.13.010-10ЯТ** | Радиатор водяной | 60-100 кВт | 19 500 |
| 32 | **РВТ 60-1301100-70** | Радиатор водяной | 100-120 кВт | 24 850 |
| 33 | **РВТ 100-1301100-10** | Радиатор водяной | 120-160 кВт | 21 000 |
| 34 | **РВТ 100-1301100-20** | Радиатор водяной | 120-160 кВт | 25 300 |
| 35 | **РВТ 200-1301010** | Радиатор водяной | 200-250 кВт | 42 000 |
| 36 | **200-1323010** | ОНВ | 200-250 кВт | 19 200 |
| 37 | **РВТ 400-1301100**  **РВТ 400-1301100-10** | Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-240НМ2 и ТМЗ-8503 | 315-400 кВт | 62 100  79 кг |
| 38 | **400Т-1317100** | 2 ОНВ для ЯМЗ-240НМ2 и  ТМЗ-8503 | 315-400 кВт | 22 575 |
| 39 | **550Т-1301100-012** | Радиатор водяной | Для электроагрегатов номинальной электрической мощностью 500-550 кВт | 98 850 |

***Теплообменники для компрессорных установок***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ТКП-6.0 (-01)** | Комбинированный двухсекционный воздушно-масляный охладитель | Производительность компрессорной установки, м3/мин  6,0 | 46 200 |
| 2 | **ТКП-7** | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 7,0 | 42 250 |
| 3 | **ТКП-9** | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 9,15 | 56 960 |
| 4 | **ТКП-15А** | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 14 | 89 340 |
| 5 | **ТКП-20** | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 22,5 | 93 800 |
| 6 | **ТКП-20.10** | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 22,5 | 93 800 |
| 7 | **ТКП-30** | трехсекционный воздушно-масляный охладитель | 30 | 137 860 |
| 8 | **ТКП-30-1** | трехсекционный воздушно-масляный охладитель | 30 | 137 860 |
| 9 | **ТКП-30-2** | трехсекционный воздушно-масляный охладитель | 30 | 137 860 |
| 10 | **ТКП-40** | четырехсекционный воздушно-масляный охладитель | 40 | 162 600 |
| 11 | **ТКП-40.1** | четырехсекционный воздушно-масляный охладитель | 40 | 168 670 |
| 12 | **613** | двухсекционый воздушно-масляный охладитель |  | 111 280 |
| 13 | **ТА-9508.080.020** | Радиатор масляный,  Теплосъем 54 кВт при 75 л/мин | Может применяться на компрессорах типа ПР-10/9, НВ-10 как альтернатива маслоохладителю ДМ4-1013.010 | 22 770 |

Цены в руб. РФ указаны для справок.

Цена в руб. РБ определяется ценой в руб. РФ и коммерческого курса на момент оплаты.

**Производственные предприятия объединения НПО «ТАСПО-радиатор»**

**НП ООО «ТАСПО»** (продукция обозначена в первой колонке «\*»

222210 Минская обл. г. Смолевичи ул. Вокзальная, 3Б

Офис в Минске: ул.К.Чорного, 3

тел./факс (017) 280-39-66,  (017) 280-62-03

e-mail: [office@taspo.by](javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(111,102,102,105,99,101,64,116,97,115,112,111,46,98,121))); [info@taspo.by](http://info@taspo.by/)

**ООО «ТАСПО-Ф»**(продукция не имеет обозначения в первой колонке)

222720 Минская обл.  г. Дзержинск ул. Промысловая, 4

тел./факс: (017)555-32-66; (01716)6-37-55, тел.(017) 328-62-44

e-mail: [taspo-f@tut.by](file:///E:\%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D1%8F))\%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%B0\%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B\taspo-f@tut.by)

**ЗАО «ХЦ-Полиновотех»**(продукция обозначена в первой колонке  «\*\*»)

222750, Минская обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 4, каб. 201

тел/факс 8 (01716) 90-111, тел 8 (01716) 90-999

e-mail:[polinovotech-xc@tut.by](file:///E:\%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D1%8F))\%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%B0\%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B\polinovotech-xc@tut.by)

**Наши представители (дилеры):**

**Республика Беларусь**

**ООО «Детальарсенал»**

**220125 г. Минск, ул. Острошицкая, д.12, пом.56, ком.2**

**Тел.8(017)200-39-25; моб.8(029)619-38-60**

[www.avtoradiator.by](file:///D:\ПРАЙСЫ%20%20ТАСПО\www.avtoradiator.by)

**ООО «Ремавтоснаб»**

**220049 г. Минск, ул. Кнорина, д.17, оф.301**

**Тел.8(017)302-19-98**

e-mail: ras.officemail@gmail.com

**ОДО «Турбокомпрессор»**

**220107 г. Минск, ул. Социалистическая, 26**

**Тел.8(017)215-00-04**

[www.turbok.by](http://www.turbok.by)

**ЗАО «БелагроБел»**

**220047, г. Минск, ул. Илимская, д.58, к.1**

**Тел./факс 8(017)297 41 41**

**e-mail:** [minsk@belagro.com](mailto:minsk@belagro.com)

**ООО «Техпромимпекс»**

220070, г. Минск, ул. Солтыса,98, 1-ый этаж (офисные пом.)

Тел./факс 8 (017)328-08-48; 296-03-01

e-mail:info@tpi.by; www.tpi.by

**Российская Федерация**

**Официальные дилеры**

**ООО «Автоснаб»**

**115088, г. Москва, ул. 3-й  Угрешский пр-д , 6**

**тел./факс (495)785-20-82, 677-59-02, 505-30-78 (моб.)**

e-mail***:*** [autoradiator1@bk.ru](mailto:autoradiator1@bk.ru)

**ООО ТД «Автодеталь» (по радиаторам для техники «КАМАЗ»)**

**г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8**

**тел.(495)223-89-79; 8-901-564-23-47**

**e-mail**[: snab@avtoresurs.org](mailto::%20snab@avtoresurs.org)

[www.mazprice.ru](http://www.mazprice.ru)

**ООО «Промышленные радиаторы»**

**Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, 8**

**Тел.  8 48431-58057, моб.: +910 861 23 31, +920 880 09 29**

e-mail: [radiator-taspo@mail.ru](mailto:radiator-taspo@mail.ru)

**ООО «Сервис карьерных машин» (по радиаторам по технике «БелАЗ»)**

**109052, г .Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.1,оф.1306**

**Тел.+7(495)134-65-65, 8 800 -333-19-95**

[www.skm-mining.ru](http://www.skm-mining.ru)

**ООО ТЦ «КТС» (по радиаторам для техники «БелАЗ»)**

**Юридический адрес:454046, г. Челябинск, ул. Коммунаров, д.94**

**Обособленное подразделение ООО ТЦ «КТС»**

**109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6 «Б», оф.107**

**Тел./факс:(499)179-53-61, (495) 627-57-61; (985)454-79-14**

**e-mail:**[info@tc-kts.ru](file:///D:\ПРАЙСЫ%20%20ТАСПО\info@tc-kts.ru)[; tckts@yandex.ru](mailto:tckts@yandex.ru)

[www.tc-kts.ru](http://www.tc-kts.ru)

**Региональные дилеры**

**ООО «ЮВИКОМ»**, РФ, Смоленская обл., п. Голынки, ул. Витебская, д.1 (по радиаторам для техники «БелАЗ»)

Тел. +375-29-633-92-92

**Украина**

**ООО «НПП Энергия»**

г. Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 38

тел./факс 8-10-38-056-778-09-59

**ТОВ «МАЗ Трейд»**

г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 72

тел. (044) 233-08-47,(050) 41-19-555

e-mail: [ekons@ln.ua](mailto:ekons@ln.ua)

[www.mazzapchasti.com.ua](file:///D:\ПРАЙСЫ%20%20ТАСПО\www.mazzapchasti.com.ua)

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Дьяков